**Popis produktu**

bezpečné uloženie kľúčov

pevná zliatina hliníka

masívne dvere otvárajúce sa smerom nadol do vodorovnej polohy

jednoduchá zmena štvormiestneho číselného kódu

10.000 teoretických variantov kódov

posuvný kryt proti prachu

na vnútorné a vonkajšie použitie

zadná časť na pripevnenie k stene, 4+1 otvor

dĺžka kľúča: ~80 mm max.

príslušenstvo: skrutky, hmoždinky

vnútorné rozmery: 60 x 70 x 29 mm

vonkajšie rozmery: 95 x 115 x 40 mm

hmotnosť: 0,39 kg