**Descriere produs**

furnizează tensiune de reţea, dacă este disponibilă tensiune continuă de 12 V

12 V DC → 230 V ~ AC (50 Hz) invertor

tovarăş de nădejde în excursii, călătorii …

poate fi utilizat în autovehicul, vapor, camping…

sarcină continuă de 1000 W

sarcinămaximă de 2000 W

protecţie la suprasarcină

protecţie la supraîncălzire

protecţie împotriva scurtcircuitării

protecţie la descărcarea acumulatorului

priză prevăzută cu protecţie copii

priză de încărcare USB (5 V/500 mA max.)