**Popis produktu**

na nabíjanie dvoch prístrojov naraz

USB zásuvka + USB-C vidlica na špirálovom kábli

LED kontrolka prevádzky

5 V/2,4 A súhrnná zaťažiteľnosť

použitie vo vozidlách s 12 – 24 V