**Popis produktu**

na súčasnú prevádzku až piatich zariadení

3 x 12 V / 24 V zásuvka zapaľovača cigariet

2 x USB zásuvka

voltmeter v zásuvke

pred naštartovaním skontrolujte stav akumulátora auta

kontrola nabitia akumulátora pri naštartovanom motore

môže zabrániť ťažkostiam pri štarte

môžete zistiť, či je akumulátor opotrebovaný

maximálna nosnosť 80 W

maximálne zaťaženie USB: 5 V / 3,4 A

12/24 V na použitie vo vozidlách

kovový kryt

ochrana proti preťaženiu a vymeniteľná poistka