**Popis produktu**

Pm/Pn: 80/50 W

f: 45 – 7.000 Hz

SPL1 W/1 m: 87 dB

zvuková cievka: 1”, 4 vrstvy

teleso cievky: ALU

hmotnosť magnetu: 20 Oz