**Popis produktu**

menovitý priemer vrtule: 40 cm

3 lopatky ventilátora

ovládanie elektronickými fóliovými tlačidlami alebo diaľkovým ovládačom

3 stupne rýchlosti

režimy: normálny, prirodzený vietor a nočný

zapínateľná oscilácia

časovač vypnutia 0,5-7,5 h

nastaviteľný uhol sklonu hlavy

nádrž na vodu, 2,8 l

zvlhčovanie je nastaviteľné v 3 stupňoch, možno použiť aj samostatne

max. 220 g / h zvlhčovanie

ľahká manipulácia pomocou koliesok

hlučnosť: LWA=56,7 dB(A)

napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom

napájanie: 220-240 V~ 50/60 Hz 75 W