**Popis produktu**

bezpečný PTC ohrievací článok

za-, vypínač

kontrolka ohrevu

k ∅11 mm lepiacim tyčinkám (napr. SMA 067T)

dĺžka napájacieho kábla: 1,4 m

230 V~ / 50 Hz / 100 W