**Popis produktu**

veľký, podsvietený displej

zadné LED svietidlo

plochý, kompaktný dizajn

inteligentná SMART identifikácia a manuálne funkcie

TRUE RMS: skutočne efektívne meranie pre akýkoľvek tvar signálu

klasické elektrické merania (AC/DC V-A- …)

bezkontaktná skúšačka napätia

funkcia vyhľadávania fázy

rozpoznanie meranej veličiny

automatická zmena meracej hranice

upozornenie na vypálenú poistku

označuje správne pripojenie meracieho kábla

uloženie nameranej hodnoty

automatické vypnutie (možno vymazať)

odnímateľné ochranné puzdro

napájanie: 2 x CR2032 (3 V) batéria, nie je príslušenstvom

príslušenstvo: meracie káble, ochranné puzdro

rozmery: 67 x 133 x 18 mm / 130 g