**Popis produktu**

2v1: termokamera a multimeter

veľká dotyková obrazovka

termálna fotografia (max. 5-7 m, 24 x 32 TS)

meranie teploty predmetov bez toho, aby ste sa ich dotkli

hľadanie tepelných mostov, oblastí náchylných na vznik plesní

testovanie dverí, okien a izolácie budov

kontrola odvzdušnenia radiátorov, ohrievačov

kontrola klasického a elektrického podlahového vykurovania

kontrola ohrevu infračerveného vykurovacieho panela a solárneho panela

kontrola horúcich dielov vozidiel a elektrických zariadení

identifikácia chybných elektronických komponentov

nájdenie upchatia v potrubí

vyhľadávanie malých organizmov

AC-DC napätie / frekvencia / kapacita / odpor / dióda / prerušenie obvodu

automatické alebo manuálne prepínanie hraníc merania

kopírovanie termálnych snímok (.BMP) do Windows počítača

nastaviteľné automatické vypnutie

napájanie: batérie 3 x AAA (1,5 V), nie je príslušenstvom

príslušenstvo: meracie káble, pripojovací kábel USB-C

rozmery: 69 x 134 x 25 mm / 130 g