**Popis produktu**

pre 6 V a 12 V akumulátory

pre tradičné olovené a uzavreté, bezúdržbové gélové typy alebo pre typy so sklenenými vláknami a aj pre najnovšie Li-ion a LiFePO4 akumulátory

manuálna voľba typu

automatické SMART nabíjacie programy

nízkoprúdové nabíjanie šetriace akumulátor (2 A)

údržba, servis, regeneračné nabíjanie

zisťuje sulfatáciu a vrstvenie kyseliny, potom obnoví stratenú kapacitu pri 12 V olovených typoch

pamäť v prípade výpadku napájania

s vymeniteľným nabíjacím konektorom (štipec alebo prstenec)

prehľadný LCD displej s voltmetrom

vysoká ochrana proti prachu a vode: IP65

ochrana proti opačnej polarite

ochrana proti skratu

ochrana proti preťaženiu

ochrana proti prehriatiu

ochrana proti zlyhaniu batérie

ochrana proti prekročeniu časového limitu

napájací zdroj so sieťovým pripojovacím káblom

rozmery: 150 x 42 x 65 mm