**Popis produktu**

podlahový ventilátor

celková kovová konštrukcia

3 lopatky z kalenej ocele s veľkou zaťažiteľnosťou

nastaviteľný uhol sklonu ventilátora

bezpečnostná mriežka s práškovým farbením

220-240 V / 50 HZ / 50 W

kábel, vidlica je príslušenstvom

rozmery: 40 x 19 x 41,5 cm

hmotnosť: 2,8 / 3,4 kg