**Popis produktu**

podľa štandardu EN 14604

optický senzor dymu a tepla

testovací režim

signalizácia konca životnosti zariadenia

napájane: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná prevádzka: 10 rokov

prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C

životnosť prístroja: 10 rokov

záruka: 5 rokov

rozmery: ∅13 x 3,3 cm