**Popis produktu**

2 elektrické obvody

› 2 polohy

tlejivka

250 V~/10 A

červený

montáž: 31 x 22 mm