**Popis produktu**

1 elektrický obvod

2 polohy

tlejivka

250 V ~/10 A

zelený

montáž: 31 x 11 mm