**Popis produktu**

1 elektrický obvod

2 polohy

tlejivka

250 V~/6 A

červený

montáž: 21 mm