**Popis produktu**

1 elektrický obvod

2 polohy

tlejivka

250 V~/6 A

zelený

montáž: 21 mm