**Marketing szöveg**

A STANLEY 4-es elosztó kapcsolóval és RCD dugóval felszerelt. Fokozott védelmet nyújt áramütés és elektromos tűz ellen.

Masszív és robusztus kialakításának köszönhetően hosszú élettartamú lesz akár az építőiparban vagy otthoni alkalmazás során. Elsősorban szakembereknek ajánljuk, rendszeres használat mellett is. 5 méteres vezetékkel és IP 44-es védelemmel ellátott. Kül- és beltéren egyaránt használható.

A STANLEY prémium minőségű termékei kiváló anyagfelhasználással készültek, strapabíró és széles körű funkciókkal, a biztonságos használatot előtérbe helyezve.

Élettartam garancia!

**Termékleírás**

fokozott védelem áramütés és elektromos tűz ellen

fekete vezetékkel

IP44-es védelem

kül- és beltéren egyaránt használható

5 m kábel, H07RNF 3G1,5 mm