**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

250 V~/50Hz/max 16 (2)A/3680 (460)W

24 órára programozható, egybefüggő

15 perces intervallumok

naponta ismétlődő kapcsolások

IP44-es védelem