**Marketing szöveg**

A TH 3013 Távirányítható hálózati aljzat szett hasznos lehet minden háztartásban, mivel a hozzá csatlakoztatott készüléket távirányítóval könnyedén tudja vezérelni. Hatótávolsága nyílt terepen 40 m. A távirányítható hálózati aljzat maximum 3000 W-ig terhelhető.

Az aljzat egyszerűen tanítható, valamint egy távirányító 3 csoport (A,B,C) aljzatainak vezérlésére képes.

Ha applikációval szeretné vezérelni, akkor vásárolja meg oldalunkról az NVS 2 RF cikkszámú SMART aljzatot.

A csomag tartalmaz 3 db aljzatot, 1 db távirányítót és a hozzá tartozó CR2032 (3V) elemet.

**Termékleírás**

hatótávolság nyílt terepen: 40 m

rádiós összeköttetés: 433,92 MHz

száraz, beltéri körülmények között használható

egyszerűen tanítható aljzat

egy távirányító 3 csoport (A, B, C) aljzatainak vezérlésére képes

LED visszajelző

230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / max. 3000 W

a távirányító tápellátása: 1xCR2032 (3 V) elem, tartozék

A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 2 RF SMART aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.