**Popis produktu**

bezdotykové snímanie (~12/48-1000V AC)

zvuková a červená svetelná signalizácia striedavého napätia

trojúrovňová signalizácia veľkosti signálu

prepínateľná citlivosť

funkcia baterky

automatické vypnutie

signalizácia vybitej batérie

napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom

rozmery: 158 x 20 x 20 mm