**Popis produktu**

230 V  110 V mení striedavé napätie

pre domáce spotrebiče

maximálna zaťažiteľnosť: 1000 V A / 800 W

na súčasnú prevádzku dvoch zariadení

vstup: 230 V bezpečnostná pripojovacia vidlica

výstup: 2 ks 110 V "USA" bezpečnostná pripojovacia zásuvka

za-/vypínač, kontrolka LED

účinný toroidný transformátor

jednofázová, čistá sínusová vlna

malé, kompaktné rozmery

masívny, kovový kryt prístroja

nadprúdová ochrana: istič

rozmery / hmotnosť: 150 x 150 x 210 mm / 4,3 kg