**Popis produktu**

230 V  110 V mení striedavé napätie

pre domáce spotrebiče

maximálna zaťažiteľnosť: 200 V A / 160 W

na súčasnú prevádzku dvoch zariadení

vstup: 230 V bezpečnostná pripojovacia vidlica

výstup: 2 ks 110 V "USA" bezpečnostná pripojovacia zásuvka

za-/vypínač, kontrolka LED

účinný toroidný transformátor

jednofázová, čistá sínusová vlna

malé, kompaktné rozmery

masívny, kovový kryt prístroja

nadprúdová ochrana: vymeniteľná poistka

rozmery / hmotnosť: 125 x 100 x 180 mm / 1,8 kg