**Popis produktu**

Mastiaci tuk, teplovzdorný do 160 °C. Je vhodná na ošetrenie ložísk, rôznych mechaník, na mazanie reťazí. Chráni proti korózii.